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CINTA REFLECTIVA COLOR NARANJA


1. Identificación del producto
Cinta autoadhesiva retro reflectiva, con tecnología de micro prismas, que refleja la luz hacia su origen para mejorar la visibilidad de día y de noche. El color naranja de alta visibilidad es ideal para señalización de precaución y seguridad en diversas aplicaciones.

2. Características generales
· Color: Naranja de alta visibilidad.
· Material: Lámina flexible de micro prismas.
· Adhesivo: Adhesivo sensible a la presión, permanente y de alta adherencia.
· Tecnología: Retro reflectiva, que devuelve la luz a su fuente para maximizar la visibilidad.
· Presentación: Rollos de medida (5 cm x 25.7 m).

3. Propiedades físicas y de rendimiento
	Propiedad 
	Valor típico

	Durabilidad
	Depende del producto, pero algunos resisten la intemperie y conservan el color hasta por 1 año.

	Resistencia
	Corrosión en superficies metálicas, exposición a químicos y soluciones de limpieza, suciedad y condiciones atmosféricas.

	Rendimiento reflectivo
	Alto, especialmente en condiciones de poca luz o de noche.

	Conformabilidad
	Flexible y altamente adaptable a diferentes sustratos.
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4. Aplicaciones
· Vehículos: Señalización de vehículos de carga, remolques, maquinaria pesada y conos de seguridad, para aumentar la visibilidad y prevenir accidentes.
· Equipos de seguridad: En ropa de trabajo o equipos de protección para personal que labora en zonas de peligro (como equipos Tyvek con cintas reflectivas).
· Señalización vial temporal: Control de tráfico y señalización en obras viales.
· Objetos personales: Para aumentar la visibilidad de ciclistas, motociclistas, etc.

5. Normativas y estándares
· Reglamento Nacional de Tránsito (Perú): Establece el uso de cintas retro reflectivas en vehículos de transporte de carga y pasajeros para prevenir accidentes.
· Estándares internacionales: Productos cumplen con normas internacionales, DOT-C2 certificadas para indicar niveles de retro reflectividad. La normativa puede variar según la aplicación específica. 

6. Instalación y mantenimiento
· Instalación: Aplicar sobre una superficie limpia y seca para asegurar una correcta adhesión. Se recomienda aplicar presión firme.
· Mantenimiento: Limpiar periódicamente para asegurar una reflectividad óptima.
· Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, en su empaque original.
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