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CLIP ADAPTADOR PARA VISOR         (REPUESTO)


IDENTIFICACIÓN Y USO
· Producto: Clip Adaptador para Visor (Repuesto).
· Función: Pieza de anclaje para fijar una pantalla facial o visor a un sistema de soporte. Puede ser para un arnés de cabeza o para un casco de seguridad.
· Uso Principal: Permite el montaje y el movimiento (basculante) del visor para proporcionar protección facial simultánea a la protección craneana (cuando se usa con casco).
· Aplicaciones: Usualmente se emplea en trabajos de esmerilado, corte, pulido, manejo de materiales peligrosos, o cualquier tarea con riesgo de proyección de partículas y salpicaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Característica
	Detalle Común

	Material
	Metal de alta resistencia. 

	Tipo de Adaptación
	Universal o específico (compatible con cascos modelo gorra o "jockey").

	Pines/Botones
	Posee pines o botones para el ensamblaje o anclaje del visor (a menudo 5 botones de anclaje universal).

	Sistema de Movimiento
	Articulado para permitir levantar y bajar la pantalla facial. (Sistema keep-up / keep-down).

	Peso Aproximado
	Liviano (alrededor de 110 gramos solo el adaptador).
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MANTENIMIENTO 
· Limpieza: Limpiar con agua y jabón neutro. Evitar solventes o químicos agresivos que puedan degradar el plástico o nylon.
· Reemplazo: Inspeccionar el clip regularmente. Debe ser reemplazado si presenta grietas, roturas o si el mecanismo basculante falla, comprometiendo la fijación del visor.
· Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la exposición a riesgos químicos.
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IMPORTADO POR: TARWEX IMPORT SAC RUC 20536190610
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